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COMUNICADO DE PRENSA

ANTEA

La nueva generación de mezcladores autopropulsados SEMIAUTÓNOMOS KUHN

¡Un nuevo paso para acompañar 
la transformación de la ganadería!

--------------------------------------------------------------------------------------
La ganadería está cambiando: ¡más conectividad, más anticipación y menos improvisación!
La nueva generación de mezcladores autopropulsados KUHN ANTEA se ha desarrollado para satisfacer las expectativas de los ganaderos que buscan una solución de alimentación que garantice comodidad de trabajo, precisión en la ejecución, rendimiento y rentabilidad de la inversión.
La gama ANTEA Intense 2.CL está disponible con 2 sinfines verticales con capacidades de 19, 22, 25 y 27 m3. En función del uso (individual o en CUMA), la gama ANTEA se ofrece en versiones de 25 o 40 km/hora.
ANTEA es una máquina semiautónoma. Incorpora las mismas innovaciones que el sistema de alimentación AURA, que es una máquina totalmente autónoma desde el silo hasta el comedero. ANTEA es una máquina autopropulsada que ofrece a su usuario precisión, rendimiento y facilidad de uso.
Disponibilidad comercial para entregas: a partir de enero de 2027
-------------------------------------------------------------------------------------

KUHN Librafeed, en el corazón de la innovación de ANTEA
· KUHN Librafeed es el nuevo dispositivo de pesaje integrado desarrollado por KUHN que permite al usuario programar con antelación no solo las raciones, sino también todos los parámetros de las funciones de la máquina.
· La conexión entre los datos de pesaje y los sistemas hidráulicos de la máquina permite asignar diferentes parámetros a cada ración o incluso a cada ingrediente (velocidad de la fresa, velocidad de los sinfines mezcladores, funcionamiento de las contracuchillas, tiempo de mezcla, etc.).
· KUHN Librafeed es un dispositivo conectado que ofrece la ventaja de poder preparar las tareas de la máquina desde un teléfono inteligente o un ordenador. Los informes con indicadores específicos para gestionar la alimentación pueden, por lo tanto, ayudar al usuario y a sus asesores técnicos a anticiparse y tomar las decisiones correctas en materia de «nutrición».
· Para convencer a la mayor cantidad posible de ganaderos de sus ventajas, ANTEA se ofrece de serie con KUHN Librafeed versión Smart (= versión conectada) durante 5 años. 


Cabina e-VISIOSPACE, diseñada para un uso diario… en cualquier condición
· La nueva cabina e-VISIOSPACE cuenta con nuevas líneas geométricas que ofrecen la mayor habitabilidad y visibilidad del mercado. 
· El control de la velocidad de avance se realiza mediante el pedal, con una precisión comparable a la de un sistema de monopalanca. Al liberar el joystick, se han integrado nuevas funciones. Por ejemplo, ahora se puede llevar a cabo todo el ciclo (desensilado, carga, mezcla y distribución) sin soltar la mano del joystick principal.
· El panel de control de nueva generación y su pantalla táctil a color de gran formato (14") ofrecen una ergonomía de trabajo y una experiencia de conducción sin precedentes.
· Para trabajar con seguridad en las explotaciones ganaderas más reducidas, ANTEA cuenta con una amplia superficie acristalada con un amplio campo de visión. Además, el nuevo sistema de gestión de cámaras externas permite al conductor mantenerse concentrado en su misión sin distraerse con el entorno.

ANTEA Intense, el rendimiento que exige la evolución de la ganadería.
· La fresa de 200 CV combinada con su cinta transportadora de 800 mm de ancho permite un alto rendimiento de carga (en particular con forrajes fibrosos para responder a los cambios de la composición de las raciones para vacas secas o novillas).
· La regulación electrónica de descenso de la cinta transportadora durante el desensilado (exclusiva de la gama actual KUHN) permite una gestión automática de la velocidad en función de la densidad del forraje, limitando así su impacto sobre la granulometría del ensilado de maíz.
· El concepto de mezcla con dos sinfines verticales es rápido dependiendo del corte y ofrece una excelente homogeneidad de la ración gracias a su alta velocidad de 55 min-1.
· Las 4 ruedas directrices opcionales reducen el radio de giro a 6,53 m, lo que facilita su maniobrabilidad.
· La motorización situada en la parte trasera, concentra el 75% del peso de la máquina sobre el eje motriz, lo que permite una excelente velocidad y tracción.
· La distribución se realiza mediante una amplia cinta transversal para la descarga a la derecha y a la izquierda. Para situaciones específicas de comederos, ANTEA Intense 2.CL puede equiparse de manera opcional con un desplazamiento hidráulico de la cinta y/o canaletas de descarga traseras asociadas a cintas inclinables.

ANTEA Intense: ¡Invertir en vez de gastar!
· La gama ANTEA incluye equipos para uso intensivo: El pack PLATINUM incluye los tornillos mezcladores de K-NOX, los revestimientos interiores de la cuba de K-NOX, la fresa de desensilado de K-NOX y la carcasa de fresa de K-NOX. Cabe destacar que la vida útil del material K-NOX es 6 veces mayor que la de los aceros estándar utilizados en la industria.
· ANTEA Intense 2.CL está equipado con el motor VOLVO (6 cilindros – PH5) que se beneficia de un intervalo de mantenimiento (vaciado) de 1000 horas de motor. El equipamiento de serie, como el prefiltro de aire y el ventilador reversible de velocidad variable, combinado con uno de los consumos de combustible más bajos del mercado, garantiza a sus usuarios el mejor coste de propiedad del mercado.
· Toda la gama ANTEA incluye de serie 5 años de conectividad KUHN CONNECT, que proporciona al ganadero indicadores relevantes en su panel de control MyKUHN. A partir de la distribución del tiempo entre las diferentes funciones (carga, distribución, transporte…) y los datos de consumo de diésel, la información comunicada al ganadero pone de manifiesto los márgenes de mejora en términos de costes de utilización. Los concesionarios colaboradores de KUHN, que también tienen acceso a todos los datos relacionados con el funcionamiento de la máquina, disponen así de herramientas de ayuda al diagnóstico y mantenimiento proactivo.



Dónde descubrir ANTEA Intense 2.CL en 2026:
· SPACE (FR): Del 15 al 17 de septiembre de 2026
· ATH (NL): Del 16 al 19 de septiembre de 2026
· SOMMET ELEVAGE (FR): Del 6 al 9 de septiembre de 2026
· EUROTIER (DE): Del 10 al 13 de noviembre de 2026
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